****

20А

канал сигнализации

Кнопочная станция

Канал программируем на формирование импульса 10-15 сек при постановке на охрану.

**1**000-**2**015-**3**000-**4**000-**ЗП**02-**У**000-**ОС**00-**У**000-**dy**OF-**db**ON