|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнальные провода | | | | | |
| № | Наименование | Разем | № контакта | Цвет | Дополнительная информация |
| 1 | Питание +12В | Х5 | 33 | Красный |  |
| 2 | Центральный замок | Х5 | 49 | Коричнево-красный | Запирание |
| 3 |  | Х5 | 10 | Коричнево-белый | Отпирание |
| 4 | Зажигание | Х5 | 15 | Черный | Вход |
| 5 | Концевые выключатели | Х5 | 45 | Серый |  |
| 6 | Концевик водительской двери | Х1 | 10 | Бело-серый |  |
| 7 | Концевик багажника | Х14 | 34 | Коричнево-белый |  |
| 8 | Педаль тормоза | Х14 | 38 | Черно-желтый |  |
| 9 | Ручник | Х5 | 42 | Коричнево-красный |  |
| 10 | Нагрузка на двигатель | Х1 | 6 | Зеленый | Контроль работы двигателя |
| 11 | Закрытие стекол | Х5 | 7 | Коричнево-черный | Комфорт |
| 12 ? | Поворотники | Х14 | 9 | Черно-белый | Левая сторона |
| 13 ? |  | Х1 | 27 | Черно-зеленый | Правая сторона |
| Альтернативное управление аварийной сигнализацией | | | | | |
| 14 | Аварийка | Х5 | 9 | Красно-синий | Сигнал с кнопки |
| Силовые провода | | | | | |
| 15 | Питание +12В | Х5 | 33 | Красный | 30-я клемма |
| 16 | Зажигание | Х5 | 15 | Черный | 15-я клемма |
| 17 | Стартер | Х5 | 16 | Черно-красный | 50-я клемма |
| 18 ? | Аксесуары | Х1 | 35 | Красный | W клемма (ключ в замке) |
| CAN шина | | | | | |
| 19 | GMLAN | Х5 | 44 | Зеленый | CAN-H (низкоуровневый) |
| 20 | GMLAN | X1 | 2 | Зеленый | CAN-H (высокоскоростной) |
|  |  |  |  |  |  |



